**Новинка 2016**

Новые термоголовки HUMMEL из пластика 4 новых цветов предназначены для подключения к термостатическим вентилям, узлах подключения с термостатическими клапанами или непосредственно к отопительным приборам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Артикул | Исполнение | Изображение | Розничная цена, евро с НДС |
|  | 2 907 0001 02 | блестящий хром | cid:image001.png@01D12139.428A08D0 | 22,50 |
|  | 2 907 0001 80 | Никель-хром (нержавеющая сталь) | cid:image002.png@01D12139.428A08D0 | 26,50 |
|  | 2 907 0001 60 | Матовый хром (нержавеющая сталь) | cid:image004.png@01D12139.428A08D0 | 26,50 |
|  | 2 907 0001 16 | Антрацит | cid:image003.png@01D12139.428A08D0 | 23,50 |

**Технические данные**

* С жидкостным чувствительным сенсором
* Защита от замерзания
* Значения: 0 ,\* , 1,2, 3, 4, 5
* Диапазон регулирования: 8-28 С
* Присоед. резьба: М 30\*1,5

**Преимущества**

* Лаконичный стильный дизайн
* Очень компактные (макс. 77\*42,5мм)
* Конкурентная цена
* Подходит для всех клапанов с резьбой М30\*1,5

**Материал**

Термоголовка: ABS /PA

Гайка: латунь с покрытием